|  |  |
| --- | --- |
| kezelt cikkek száma | több mint 10 000 db  |
| Cikk név hossza   | 30 karakter  |
| Kezelt vonalkód típusok  | EAN-13, EAN-8, UPC, Mérleg által kiadott vonalkód, 4 db / termék  |
| Értékesítési hely azonosítás | max. 9 kassza azonosító használata  |
| ÁFA kategóriák  | 5 ÁFA kategória / 500 forgalmi gyűjtő  |
| Kezelők  | 30 db, egy időben aktív:30 db   |
| Max tételsor 1 nyugtán | 120  |
| Fizetési módok | Készpénz, bank kártya, utalvány, csekk, egyéb |
| Adóügyi ellenőrző modul (AEE)  | DFC-500 típusú, 64 GB kapacitású tárolóval  |
| Jelentések:  | Napi forgalmi jelentésPénztárjelentésPénztárosonkénti forgalomTermékenkénti forgalomTermékek fogyása  |
| Hőnyomtató típusa | EPSON M-T173H |
| Nyomtatási sebesség  | 12 sor/mp  |
| Karakterek száma soronként  | 42 karakter / 384 pont  |
| Papírméret:  | Szélesség 57 mm,vastagság 60..72μm,Ø max 65 mm  |
| pénztáros kijelző:  | Graphic LCD, 4 lines x 22 char/line |
| Vevőkijelző:  | LCD, 2 lines x 16 char/line   |
| Tápegység  | AC 110÷240V 50-60 Hz DC 9V 5000mA  |
| Li-Ion akkumulátor  | opcionális - 2000 mAh minimum 250-300 db nyugta kiadására elegendő  |
| Belső naptár, és óra  | Kikapcsolástól 90 napig pontos, AEE-vel naponta szinkronizált  |
| Eszköz csatlakozások:  | • 1 x Kasszafiók nyitás• Vonalkódolvasó• 2 x RS-232C for: vonalkódolvasó, mérleg, külső információs vevőkijelző, |
| GSM modem  | 3G/GPRS modem az AEE-be építveRovidzár védett külső antennával és csatlakozással |
| Működési hőmérséklet  | 0 °C - 45 °C |
| Méretek (H x Sz x M)  | 243 x 168 x 104  |
| Tömeg [kg]  | 0,80 |